|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名名称 | 产品图片 | 产品参数 | 数量 |
| 2 | 急救抢救车 |  | 规格：625\*475\*930mm  1.\*主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；  2.\*ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;  3.车体左侧：\*除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台、杂物盒；  4.车体右侧：\*隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、塑料网篮两升锐器盒、双污物桶；  5.车体背后：除颤板，\*隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；  6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430x335\*68mm＊两中抽面120mm内空：430x335\*110mm＊一深抽面240mm内空：430x335\*220mm抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115\*28m、防止液体及灰尘进入；  7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能， | 1 |
| 4 | 担架车 |  | 考尺寸：199\*71\*75CM 采用优级304不锈钢材料（分担架和推车两部分） 1、不锈钢板条床面，配人革软垫(不可拆卸)。 2、配置优质静音脚轮， 推动灵活，四小轮（带脚刹）。 3、带输液杆。 4、两侧配备活动护栏。 5、推车下方配备网篮。 6、配三根固定带。 | 2 |
| 5 | 治疗检查床 |  | 产品规格：1850×600×670mm  技术参数：诊查床主框架使用30×60×1.2㎜的优质钢制方管焊接制成,床腿使用40×40×1.5㎜的优质钢制方管焊接制成, 诊查床整体经十几道工序的双重抗锈表面处理,并增加磷化处理,防锈效果是普通工艺的2倍以上,表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂,表面喷涂厚度≧90um,涂料有抗菌作用,成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀,细滑如丝,固着牢固不易脱落。附着力达到一级。有效提高了产品涂层的质量和综合性能。诊查床床面采用厚度为δ12mm的木工板、3公分优质海绵和优质PU革包覆而成。 | 2 |
| 6 | 双摇中控静音能ABS病床 |  | 规格: 2150×980×500mm,带餐板   1. 背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5°床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg，▲床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接 2. ▲背部床板采用双支撑卸力结构，835\*Φ32\*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格（**提供材质相关检测证明**）：240\*51\*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 3. ▲床面板采用1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长740\*835\*30mm，臀部床板长250\*835\*30mm、大腿部床板长370\*835\*30mm、小腿部床板长525\*835\*30mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm, 连接处间隙为40mm，床面板实际总长度为1890mm。床头板与床面板之间的空隙为55mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm（**提供床板材质相关检测证明**）。 4. ▲摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。 5. 脚轮采用进口材质中控脚轮（**提供脚轮证明**），内有ABS防震安装结构，通过了ROHS环保认证标准。φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。通过了ROHS环保认证标准**（提供SGS检测证明）**。中控刹车系统具有两侧刹车开关功能，刹车装置前后两侧镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm钢制刹车装置，刹车强度高。方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。 6. 床垫属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告（**提供省级微生物检测证明）**。 7. 提供餐桌 8. 提供样品 | 50 |
| 8 | 不锈钢候诊椅（三个座位） |  | 扶手脚，精选优质201不锈钢板冲压，焊接，打磨而成，厚1.2mm. 2.座板：精选优质201不锈钢板冲孔冲压，焊接成型后打磨厚1.2mm.3.横梁，精选优质40\*80方管鞍钢，焊接，打磨静电喷涂，厚1.5mm. 4，软包：35密度高回弹海绵，威宝牌优质西皮.9厘E1夹板扪制而成，经久耐用。 | 10 |
| 14 | 移动输液架 |  |  | 15 |
| 15 | 陪护椅 |  | 优质38圆1.1，内架22圆1.1钢管，优质革面，小腿四个轮子，大腿后面两个轮子，优质重体海绵坐垫，  毛重： 23kg  填充物重体海绵厚度：3cm  包装箱尺寸：76x65x55cm | 30 |