**立式压力蒸汽灭菌器**

工作电源： 220V/50HZ 功率： ≤3KW

工作温度: ≤135℃ 控温精度: ±0.5℃

保温时间: ≤999min 补水水压: ≥0.2 Mpa

容积： 50L

性能特点：

不锈钢材质，密封圈径向自胀式；

\*拨杆弹盖结构，有耐高温防烫保护；  
\*上置触摸液晶显示屏；

微电脑自定义设定程序；

大屏幕直观显示灭菌过程，显示设备运行状态；

压力安全联锁装置；

\*缺水自动补水功能，缺水、灭菌结束蜂鸣提示且声光报警；

\*自带废气处理系统，蒸汽内循环；

冷空气自动排出功能；

灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择;

\*实时打印功能并有USB端口，可以将灭菌记录拷贝U盘保存;

\*有查看本机使用次数记录功能

\*有TT/PT温度、压力测试验证接口

灭菌器压力容器设计压力0.25Mpa，设计温度138℃；  
\*生产企业具有简单压力容器生产资质，设备不需要报备办证就可以使用