|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **参考图片** |
| 1 | 输液轨/隔帘轨/  病床隔帘 | O型输液轨道、 L型窗帘轨道：1.轨道∶采用铝合金材质，独特设计，不易变形;收拉轻巧流畅，安全稳固。轨道之间的结合口有强化ABS专用连接器，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。房间净高太大有专用的不锈钢悬空架配合安装。  2.滑车∶结构紧凑合理，减小拐弯半径，减少隔帘布收缩所占长度;滑动轻巧顺畅;挂钩采用S型，拆装清洗方便﹔滑轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，实现静音、无尘、耐磨。  3.轨道弯曲弧︰进口专用的轨道弯曲器，全部自动化，弯曲弧度一次加工成型，轨道沟槽不发生变形，保证滑车滑动轻巧顺畅。  4.滑车∶每米6-9个，轨道每600mm一个固定点。  5、病床隔帘：高精度、加厚、医院病床隔帘布，颜色：蓝色。规格尺寸：以实际病房测量为准。  6、提供上门安装服务 | 个 | 30 | 550 | C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20201117153037.png |

**滑道帘参数**